# 局域网版本安装说明手册

**目录**

[[软件解压 1](#管理端登录)](#软件解压)

[[管理端安装 3](#管理端登录)](#管理端登录)


[[被控端安装](#管理端登录)](#被控端安装) [[3](#管理端登录)](#_Toc534289416)

[管理端登录 3](#管理端登录)

软件解压

软件下载完成后双击安装点击**解压到**，选择任意文件夹或者桌面点击**确定**。

如下图：




# 软件解压后分管理端和被控端


# C:\Users\Administrator\Desktop\3333.png

管理端安装

在管理者的电脑上双击运行管理端，点击**下一步**。




阅读软件许可协议，点击**同意**。



点击浏览选择软件安装目录，完成后点击**下一步**。



管理端正在安装，只需要几秒。




管理端安装完成！




被控端安装

把被控端下载或者拷贝到要管控的计算机上,双击运行被控端



点击**下一步**




阅读软件协议后点击**同意**。



点击浏览选择软件安装目录或者直接点击**下一步**均可,无需建立文件夹。



被控端安装进行中，只需要几秒




被控端安装完成！



点击**确定**重启计算机！被控端安装后没有图标，被监控电脑没有任何安装软件

痕迹。

被控端重启后管控端就可以实时监控被控端开机之后的一切上网操作行为了。



**管理端登录**

管理端安装完成后桌面点击管理端快捷模式




登录成功



[**回到目录**](#目录)

**防泄密功能介绍**

勾选右侧栏选项,在下列框中输入要限制外发进程的程序名,点击创建,应用。

****